附件十五 自來水管承裝商檢驗測試(試壓)報告表

日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造地址 | 縣 鄉鎮  市 市區 | | 路  段 巷 弄 號  街 | | | | | 建築物規模 | 層 座 戶 |
| 建照號碼 | 建字第 | | 號 | | | 開工日期 | | 年 | 月 日 |
| 建築物  承造人 |  | | 地  址 |  | | | | | |
| 自來水管  承裝商 |  | | 地  址 |  | | | | | |
| 測試內容 | 測試部位 | | 水壓試驗  10kg/cm2 持壓 1 小時 | | | | | 判定結果 | 使用管種 |
| 第 棟 層 戶 | | 試壓時間 1 小時  ( 時 分至 時 | | | | 分) | □合格  □不合格 |  |
| 第 棟 層 戶 | | 試壓時間 1 小時  ( 時 分至 時 | | | | 分) | □合格  □不合格 |  |
| 第 棟 層 戶 | | 試壓時間 1 小時  ( 時 分至 時 | | | | 分) | □合格  □不合格 | 廠牌 |
| 第 棟 層 戶 | | 試壓時間 1 小時  ( 時 分至 時 | | | | 分) | □合格  □不合格 |  |
| 第 棟 層 戶 | | 試壓時間 1 小時  ( 時 分至 時 | | | | 分) | □合格  □不合格 | 規格 |
| 第 棟 層 戶 | | 試壓時間 1 小時  ( 時 分至 時 | | | | 分) | □合格  □不合格 |  |
| 第 棟 層 戶 | | 試壓時間 1 小時  ( 時 分至 時 | | | | 分) | □合格  □不合格 | 管材 |
| 第 棟 層 戶 | | 試壓時間 1 小時  ( 時 分至 時 | | | | 分) | □合格  □不合格 |  |
| 第 棟 層 戶 | | 試壓時間 1 小時( 時 分至 時 | | | | 分) | □合格  □不合格 |  |
| 建築物監造 | |  |  | |  | | | | 備註 |
| 人、承造人之 | | 自來水管承 | |  |
| 專任技師或監 | | 裝商簽認 | |
| 造建築師簽認 | |  | |
| 電話 | |  | 電話 | |  | | | |

1. 本檢驗測試(試壓)報告表係依自來水用戶用水設備標準第 31 條：「用戶管線裝妥，在未澆置混凝土之前，自來水管承裝商應施行壓力試驗；其試驗水壓為每平方公分十公斤，試驗時間必須六十分鐘以上不漏水為合格。」
2. 五樓以下非供公眾使用之建築物其用水設備內線工程檢驗測試(試壓)報告表可由合格自來水管承裝商自行簽認。